**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚC 5 – ZAŁĄCZNIK DO SIWZ**

**CZĘŚĆ 5. POMOCE DYDAKTYCZNE DO PLENEROWYCH ZAJĘĆ SENSOMOTORYCZNYCH.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** |
|  | **Panele do terapii sensorycznej** | W skład wchodzą moduły: Tuba artykulacyjno-słuchowa, Gong percepcyjny, Talerze perkusyjne i Dzwonki, Piramida z luster, barwne kwadraty, słupy ze stali nierdzewnej,  Tuba artykulacyjno-słuchowa.  Składa się z megafonu ze stali nierdzewnej. Całość umieszczona na 2 słupach ze stali szlachetnej w kwadratowym panelu drewnianym o boku nie krótszym niż 45 cm. Rama z drewna modrzewiowego.  Gong percepcyjny  Składa się z mosiężnego gongu z łańcuszkiem ze stali szlachetnej i pałki z gumowym zakończeniem. Całość umieszczona jest na 2 słupach ze stali szlachetnej w kwadratowym panelu drewnianym o boku nie krótszym niż 45 cm. Rama z drewna modrzewiowego.  Talerze perkusyjne i Dzwonki  Składa się z mosiężnych talerzyków i dzwonków. Całość umieszczona jest na 2 słupach ze stali szlachetnej. Konstrukcja urządzeń z drewna liściastego lub iglastego klejonego, odpornego na warunki atmosferyczne. Elementy nośne, słupy, ze stali nierdzewnej V2A. Elementy ruchome, gong, dzwoneczki i talerzyki wykonane z mosiądzu, megafon ze stali nierdzewnej V2A. Pałeczka ze stali nierdzewnej V2A przymocowana do konstrukcji za pomocą łańcuszka. Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.  Piramida luster  Składa się z luster ze stali szlachetnej polerowanej umocowanych w ramie drewnianej. Całość umieszczona jest na 2 słupach ze stali szlachetnej w kwadratowym panelu drewnianym o boku nie krótszym niż 45 cm. Rama z drewna modrzewiowego.    Barwne kwadraty  Składa się z luster z czterech barwionych szklanych pustaków w kolorach: błękitnym, zielonym. Czerwonym i żółtym. Całość umieszczona jest na 2 słupach ze stali szlachetnej w kwadratowym panelu drewnianym o boku nie krótszym niż 45 cm.  Rama z drewna modrzewiowego    Panele są urządzeniami do terapii wielorakich zaburzeń jak i pełnią wiele funkcji poznawczych u dzieci podczas rozwoju w okresie przedszkolnym.  Materiały:  Rama z drewna modrzewiowego 50x50x10cm  Lustra z polerowanej dwustronnie stali nierdzewnej  Płtyty z PE  Dzwonki, Gong z mosiądzu  Słupy ze stali szlachetnej V2A z nakładkami – H 170cm | 1 kpl. |
|  | **Zestaw luster** | Składa się z modułów "Lustro pionowe", "Lustro poziome", "Lustro portretowe" i słupków ze stali nierdzewnej V2A (170 cm). | 1kpl. |
|  | **Warsztat piaskowy** | **Warsztat piaskowy** Składa się z dźwigu do piasku z wiadrem, przesuwanego wagonika, stołu ze stacja rozładunku i stołu z rynna. Dostawa zawiera 3 podpory z zakończeniami. Warsztat może być wolnostojący lub połączony z piaskownica. Materiał: nierdzewna stal szlachetna, polietylen.  Powierzchnia: 2,94 x 1,80 m  Strefa bezpieczeństwa: 5,94 x 4,80 m  Maks. wys. upadku HIC: 0,55 m  Całkowita wys.: 1,45 m  Fundamenty: 3 szt.: 0,40 x 0,40 x 0,40 m | 1kpl. |
|  | **Ptasie Gniazdo- wersja mini** | Słupy (O 100 mm) z trwałej stalowej rury ocynkowanej ogniowo mają na końcach nakładki z tworzywa sztucznego. Gniazdko z powierzchnią do siedzenia z maty z ogniw wzmocnionych stalową liną, otoczoną pierścieniem (O 90 cm, owiniętym kolorową liną ze zintegrowanym amortyzatorem. W dostawie ze specjalnymi łożyskami do zawieszenia. Powierzchnia:  3,00 x 0,80 m Strefa bezpieczeństwa:  2,30 x 6,30 m Maks. wys. upadku HIC:  1,45 m Całkowita wys.:  1,45 m Fundamenty:  2 szt.: 0,80 x 0,80 x 0,50 m Grupa wiekowa:  od 2 laT | 1szt. |
|  | **Skrzynia sprawnościowa** | Powierzchnia: 2,26 x 1,18 m  Strefa bezpieczeństwa: 5,25 x 4,17 m  Maks. wys. upadku HIC: 1,47 m  Całkowita wys.: 1,66 m  Fundamenty: 5 szt.: 0,40 x 0,40 x 0,50 m | 1szt. |